**Rührwerksoftware für XP Controller**

Einstellbarer niveauabhängiger Betrieb von Rührwerken

Niveausignale frei konfigurierbar 0|4 – 20 mA

Einstellbarer Puls/Pause – Betrieb im oberen Niveaubereich für einen energieoptimierten Betrieb

Dauerbetrieb im unteren einstellbaren Bereich zur max. Reinigungsleistung

Hysterese einstellbar zur Ausblendung von Störsignalen bei unruhigem Wasserstand

Verzögertes (zeitversetztes) Starten der Rührwerke - einstellbar

Thermokontakte direkt anschließbar zur Überwachung durch den XP Controller