**XP Web - Prozessleitsystem**

Moderne Onlineprozessvisualisierung von z.B. Abwasserpumpwerken mittels XP Controller mit integriertem XP M2M Modem und XP Kommunikationsprotokoll

**- XP Web Portal (Visualisierung)**

**-** HTML5 / CSS3 - Responsive Design für alle gängigen Medien (z.B. PC, Tablet, Handy)

- keine Installationsmedien erforderlich (Apps)

- Multiuserfähig

- SSL-Verschlüsselung zwischen User und System

- Zentrale Datenbankverwaltung und –pflege

- vollautomatische Datenbanksicherung

**- XP ChartVisu zur Darstellung der geloggten Daten**

- Füllstände

- Laufzeiten

- Starts

- Energieverbrauch je Pumpe

- Fremdwasserzufluss

- Zoomfunktion für Detaildaten

- Darstellungszeitraum einstellbar

**- XP DataTable - Tabellarische Übersicht**

- Betriebsstundenzähler

- Laufzeit

- Starts

- Energieverbrauch

- Detaildaten je Aggregat

**- XP Alarm - Management mit Zeitstempel und Filterfunktion**

- Gruppierung nach Stationen zur optimalen Übersicht

**- XP Regenbeckenvisualisierung**

- Beckeneinstauereignisse

- Klärüberlaufereignisse

- Beckenüberlaufereignisse

- Regenüberlaufereignisse

- speziell für Solaranlage Akkuspannung in Form einer Ganglinie

**- XP Report - Berichtssystem**

- Tagesbericht (Laufzeiten, Starts, Energie)

- Bericht über frei wählbaren Zeitraum (Laufzeiten, Starts, Energie)

- Alarmjournal

- Regenbecken

- Beckeneinstauberichte

- Klärüberlaufberichte

- Beckenüberlaufberichte

- DABay – Bericht zur direkten Übernahme ins DABay-Onlinesystem

**- XP Exportmodul zum Export der gewünschten Daten in versch. Dateiformaten**

- pdf

- xls

- csv

- tiff

- rtf

**- Auch für Mobiltelefone und Tablets geeignet**

**- Keine Installation auf den Geräten notwendig!**